🧰 Lektion 02: SD-Karte vorbereiten & SSH-Zugang mit PuTTY herstellen

In dieser Lektion lernst du Schritt für Schritt: wie du das Raspberry Pi OS auf eine SD-Karte installierst, wie du den SSH-Zugang aktivierst (automatisch oder manuell), wie du mit dem SSH-Client PuTTY sicher auf deinen Raspberry Pi zugreifst.

📦 Voraussetzungen

Du benötigst:

einen Raspberry Pi (z. B. Modell 4)

eine microSD-Karte (mind. 8 GB, ideal 16–32 GB)

einen Kartenleser

Zugang zu einem Windows-PC (für PuTTY & Imager)

Grundkenntnisse in der Bedienung von Windows

🔧 Schritt 1: Raspberry Pi OS auf SD-Karte schreiben

Tool: Raspberry Pi Imager → Offizieller Download: https://www.raspberrypi.com/software/

Vorgehen:

Starte den Raspberry Pi Imager

Wähle das Betriebssystem: Raspberry Pi OS Lite (64-bit)

Wähle deine SD-Karte als Zielmedium

Klicke auf das ⚙️-Symbol („Erweiterte Optionen“) und aktiviere:

Hostname: `raspberrypi`

Benutzername: `pi`, Passwort: `raspi123` (Beispiel)

WLAN aktivieren (wenn du kein Netzwerkkabel nutzt)

SSH-Zugang aktivieren

Anschließend auf „Schreiben“ klicken und warten, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

🔐 Schritt 2: SSH-Zugang manuell aktivieren (falls nötig)

Falls du den Imager ohne SSH-Vorkonfiguration verwendet hast, kannst du den SSH-Zugang manuell aktivieren:

# Öffne die boot-Partition der SD-Karte auf deinem PC # Lege dort eine Datei namens 'ssh' (ohne Endung) an

Unter Windows:

Öffne den Laufwerksbuchstaben der SD-Karte

Rechtsklick → Neu → Textdokument → umbenennen in `ssh`

Achte darauf, dass keine Dateiendung `.txt` sichtbar bleibt

💻 Schritt 3: SSH-Verbindung mit PuTTY aufbauen

Tool: PuTTY → Offizieller Download: https://www.putty.org/

Vorgehen:

Starte PuTTY

Gib den Hostnamen `raspberrypi` oder die IP-Adresse des Pis ein (z. B. `192.168.2.123`)

Stelle sicher:

Verbindungstyp: SSH

Port: 22

Klicke auf Open

Beim ersten Mal: Sicherheitsmeldung bestätigen

Login:

Benutzername: `pi`

Passwort: z. B. `raspi123`

Tipp: Du findest die IP-Adresse deines Raspberry Pis im Router (z. B. FritzBox → Heimnetz) Alternativ hilft ein Tool wie Advanced IP Scanner.

✅ Funktion prüfen

Nach erfolgreichem Login siehst du:

pi@raspberrypi:~ $

Testbefehl:

uptime

→ zeigt die Systemlaufzeit deines Raspberry Pis.

🧭 Zusammenfassung

✅ Du hast dein Raspberry Pi OS installiert ✅ SSH erfolgreich aktiviert ✅ Verbindung mit PuTTY getestet → Du bist jetzt bereit, deinen Pi vollständig per Terminal zu steuern!

🔗 Nächste Lektion

→ Lektion 03: Apache + PHP installieren

🧩 Zusatzmaterialien (Download / Linkempfehlungen)

Raspberry Pi Imager: https://www.raspberrypi.com/software/

PuTTY (SSH-Client für Windows): https://www.putty.org/

IP-Adresse herausfinden: https://www.advanced-ip-scanner.com/de/

Optional: https://nmap.org/ für Linux-User