Lektion 2 – Benutzer & Netzwerkfreigabe einrichten

In dieser Lektion zeige ich dir, wie du in OpenMediaVault (OMV) Benutzer anlegst und eine erste Netzwerkfreigabe (SMB/CIFS) einrichtest, damit du vom PC oder Laptop auf dein NAS zugreifen kannst.

Du brauchst keine Linux-Kenntnisse – alles läuft über das OMV-Webinterface. Ziel: Eine eigene Netzwerkfreigabe im Heimnetz mit Zugriffsbeschränkung.

Voraussetzungen

Raspberry Pi läuft bereits mit installiertem OMV

Zugriff auf das Webinterface (z. B. `http://nas.local`)

Admin-Zugangsdaten: Benutzer `admin`, Passwort wurde vergeben

Schritt 1 – Benutzer anlegen

Gehe im OMV-Webinterface zu:

Zugriffskontrolle → Benutzer

Klicke auf „+ Hinzufügen“

Fülle folgende Felder aus:

Benutzername: z. B. `nasuser`

Passwort + Wiederholung

Gruppen: Standard belassen (benutzer wird automatisch Gruppe `users` zugewiesen)

Dieser Benutzer wird später zum Zugriff auf SMB-Freigaben verwendet (z. B. beim Zugriff vom Windows-Explorer aus).

Schritt 2 – Ordnerstruktur vorbereiten

Navigiere zu:

Datenspeicher → Dateisysteme

Hier sollte deine SD-Karte oder externe USB-Festplatte sichtbar sein.

Falls nicht: zuerst unter Datenspeicher → Laufwerke aktivieren

Danach unter „Dateisysteme“ → Einhängen (mounten)

Jetzt wechsel zu:

Datenspeicher → Freigegebene Ordner

Klicke auf „+ Hinzufügen“

Fülle die Maske wie folgt:

Name: `daten`

Gerät: deine SD-Karte oder USB-Festplatte

Pfad: wird automatisch erzeugt

Berechtigung: `Nur Administrator: Lesen/Schreiben`

Schritt 3 – SMB/CIFS aktivieren & Freigabe einrichten

Gehe zu:

Dienste → SMB/CIFS → Allgemein

Aktiviere den Dienst (Schieberegler)

Dann zu:

Freigaben → „+ Hinzufügen“

Wähle:

Freigegebener Ordner: `daten`

Sichtbar: Ja

Öffentlich: Nein (damit nur Benutzer zugreifen dürfen)

Schreibzugriff: nach Bedarf aktivieren

Gastzugriff: deaktiviert lassen

Speichern und Änderungen übernehmen.

Schritt 4 – Zugriff testen (z. B. unter Windows)

Gehe an deinen Windows-PC und öffne den Explorer. Gib in die Adresszeile ein:

\\raspberrypi.local

Du wirst nun nach Benutzername und Passwort gefragt. → Gib `nasuser` + dein Passwort ein

Du solltest den Ordner `daten` sehen und öffnen können.

Zusammenfassung

Du hast einen Benutzer erstellt

Einen Ordner freigegeben

SMB aktiviert

Zugriff vom PC getestet

Damit ist dein Raspberry Pi jetzt ein funktionales NAS im Heimnetz.

→ In Lektion 3 testen wir die Zugriffe im Detail und optimieren Rechte und Zugänge.

Weiterführende Links

OMV Community-Wiki (EN)

Zur Community „Intelligenz der Zukunft“

droste.wiki – Technische Mini-Kurse zum Selbermachen 📍 Olaf Droste Products · Immermannstr. 31 · 44147 Dortmund