🎬 Drehbuch – Mini-Kurs: NAS mit OpenMediaVault auf dem Raspberry Pi

🎯 Ziel des Kurses

In diesem Mini-Kurs lernst du in vier kompakten Lektionen, wie du mit einem Raspberry Pi und OpenMediaVault ein vollwertiges NAS einrichtest – für lokale Dateifreigaben, Backups, Medienserver oder private Cloudlösungen.

Dauer: ca. 30–40 Minuten Gesamtzeit

🧭 Kursübersicht – Inhalte & Struktur

🔹 Lektion 1 – Raspberry Pi vorbereiten & OMV installieren Installation von Raspberry Pi OS Lite, manuelle Einrichtung von OpenMediaVault über das offizielle Skript → Ziel: Zugriff auf das Webinterface von OMV im lokalen Netzwerk 🔹 Lektion 2 – Benutzer & Freigabe einrichten Anlegen von Nutzern und Netzwerkfreigaben (SMB/CIFS), Erste Schritte in der Weboberfläche 🔹 Lektion 3 – Zugriff vom PC & Tests im Heimnetz Freigabe unter Windows oder Linux einbinden, Schreibrechte testen, erste Dateiablage nutzen 🔹 Lektion 4 – Adminfunktionen & Erweiterungen Passwort ändern, Systemupdates, Plugins, nächste Schritte (z. B. Backup/Nextcloud)

🛠️ Was du brauchst

Hardware: Raspberry Pi 3B+, 4 oder Zero 2 W MicroSD-Karte (mind. 16 GB, empfohlen: 32 GB) Netzteil + LAN-Kabel Optional: USB-Stick oder externe Festplatte Software: Raspberry Pi Imager Raspberry Pi OS Lite (Bookworm) SSH-Zugang (z. B. via PC oder Mac)

📺 Produktion & Video-Hinweise

🎥 Dieser Kurs eignet sich auch als Video-Tutorial auf YouTube: Jede Lektion kann einzeln aufgenommen oder als Kapitelserie veröffentlicht werden. PDFs und Drehbücher sind für alle Schritte verfügbar. → YouTube-Kanal: droste.code$ → Community: Intelligenz der Zukunft

📄 Lizenz & Weitergabe

🆓 Lizenz: CC BY-SA 4.0 – Namensnennung & Weitergabe unter gleichen Bedingungen Du darfst den Kurs verändern, anpassen, integrieren oder als Vorlage nutzen.

Mini-Kurs erstellt für droste.wiki – Offenes Wissen, frei dokumentiert 📍 Olaf Droste Products · Immermannstr. 31 · 44147 Dortmund