🖥️ Lektion 2 – Raspberry Pi vorbereiten (OS & SSH)

In dieser Lektion bereiten wir deinen Raspberry Pi für den Einsatz als DokuWiki-Server vor. Du lernst, wie du das Raspberry Pi OS Lite aufspielst, SSH aktivierst und dich mit dem Terminal verbindest.

🎯 Ziel: Ein startbereiter Pi mit installiertem OS, aktivem SSH-Zugriff und funktionierender Netzwerkverbindung.

🧰 Schritt 1 – Raspberry Pi OS Lite herunterladen

Website: https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/

Wähle: Raspberry Pi OS Lite (64-bit) → Download als Image (nicht über Imager!)

Alternative: Nutze den Raspberry Pi Imager und wähle Lite-Variante unter „OS wählen“

💽 Schritt 2 – SD-Karte vorbereiten mit Imager

Lade den Raspberry Pi Imager: https://www.raspberrypi.com/software

Starte das Tool → wähle dein OS (z. B. Raspberry Pi OS Lite)

Klicke auf ⚙️ „Erweiterte Optionen“:

Hostname setzen (z. B. `raspberrypi`)

SSH aktivieren (z. B. Passwort-Login)

WLAN einrichten (SSID & Passwort eintragen)

Zielgerät wählen (SD-Karte) → Schreiben starten

🔌 Schritt 3 – Erste Verbindung über SSH

SD-Karte in Raspberry Pi einlegen → Gerät starten. Jetzt kannst du dich via Terminal (Linux/macOS) oder PuTTY (Windows) verbinden:

ssh pi@raspberrypi.local

Wenn du die IP-Adresse direkt nutzt:

ssh pi@192.168.X.X

Erster Login:

Nutzer: `pi`

Passwort: (was du beim Schreiben vergeben hast)

🔁 Schritt 4 – System aktualisieren

Nach dem Login sofort:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Dann Neustart:

sudo reboot

✅ Abschluss dieser Lektion

Du hast Raspberry Pi OS installiert

SSH ist aktiviert

Du kannst dich ins System einloggen

Das System ist auf dem neuesten Stand

🔗 Nächste Schritte

👉 Weiter mit Lektion 2 – Raspberry Pi vorbereiten (OS & SSH) 📄 Optional: Lade dir die PDF-Version dieser Lektion herunter: Seite besuchen, Download starten

© Olaf Droste Products 📍 Immermannstr. 31, 44147 Dortmund – www.olaf-droste-products.net