Lektion 2 – Raspberry Pi vorbereiten (OS & SSH)

Ziel dieser Lektion: Du installierst Raspberry Pi OS auf deine SD-Karte, aktivierst SSH-Zugriff und verbindest dich per Netzwerk mit deinem Raspberry Pi.

Raspberry Pi OS auf SD-Karte installieren

1. Lade den Raspberry Pi Imager herunter: → https://www.raspberrypi.com/software/

2. Starte das Programm und wähle:

Betriebssystem: Raspberry Pi OS (32-bit, empfohlen)

Speicherort: Deine eingelegte microSD-Karte

3. Aktiviere die erweiterten Einstellungen:

Drücke auf deiner Tastatur `STRG + SHIFT + X` (Windows/Linux) oder `CMD + SHIFT + X` (macOS)

4. Es öffnet sich ein Konfigurationsfenster mit folgenden Optionen:

Hostname setzen: `raspberrypi`

SSH aktivieren: Haken setzen

Benutzername: `pi`

Passwort: ein sicheres Passwort setzen

WLAN-Zugang (falls kein LAN): SSID, Passwort und Region eintragen

Zeitzone: z. B. Europe/Berlin

5. Klicke auf „Speichern“ und danach auf „Schreiben“

6. Warte, bis der Vorgang abgeschlossen ist und die Karte automatisch ausgeworfen wird.

Raspberry Pi starten

Stecke die microSD-Karte in den Raspberry Pi

Schließe das Netzteil an

Verbinde bei Bedarf ein LAN-Kabel (bei WLAN-Konfiguration nicht nötig)

Warte etwa eine Minute, bis der Pi vollständig gebootet ist

Erste SSH-Verbindung herstellen

→ Unter Windows: nutze [PuTTY](https://www.putty.org/) → Unter macOS oder Linux: öffne das Terminal

Verwende folgenden Befehl (Hostname oder IP-Adresse):

ssh pi@raspberrypi.local

Wenn das nicht funktioniert, ermittle die IP-Adresse des Raspberry Pi:

hostname -I

Dann erneut verbinden:

ssh pi@192.168.x.x

Gib das Passwort ein, das du beim Imager festgelegt hast.

Funktion prüfen

Bist du erfolgreich eingeloggt, gib testweise ein:

lsb_release -a

→ Du solltest nun die installierte Version des Betriebssystems sehen.

Was du jetzt kannst

– Raspberry Pi OS mit vorkonfigurierter SSH-Unterstützung aufspielen – Erste Verbindung über SSH herstellen – Raspberry Pi ohne Bildschirm und Tastatur einrichten

Nächste Schritte

→ Lektion 3 – Webserver & PHP installieren

© Olaf Droste Products Immermannstr. 31, 44147 Dortmund – www.olaf-droste-products.net