DokuWiki auf dem Raspberry Pi – Lektion 5

Zugriff im lokalen Netzwerk (WLAN/LAN)

Was du in dieser Lektion lernst

Wie du den Raspberry Pi im Heimnetz erreichst

Wie du DokuWiki über Hostname oder IP öffnest

Wie du von verschiedenen Geräten zugreifst

Wie du eine feste IP-Adresse vergibst (optional)

Schritt 1 – IP-Adresse herausfinden

Am Raspberry Pi:

hostname -I

Beispielausgabe:

192.168.178.42

Alternative: Hostname anzeigen:

hostname

Standard: `raspberrypi`

Schritt 2 – DokuWiki im Browser öffnen

Möglichkeit 1: Über Hostname:

`http://raspberrypi.local/dokuwiki`

Möglichkeit 2: Über IP-Adresse:

`http://192.168.178.42/dokuwiki`

Beide Varianten funktionieren, wenn das Gerät im selben WLAN oder LAN ist.

Schritt 3 – Zugriff über Smartphone oder Tablet

Gerät mit dem gleichen WLAN verbinden

Browser öffnen

Adresse eingeben wie oben

DokuWiki sollte geladen werden

Schritt 4 – Feste IP-Adresse vergeben (optional)

Bearbeite die Datei:

sudo nano /etc/dhcpcd.conf

Beispielkonfiguration:

interface wlan0
static ip_address=192.168.178.99/24
static routers=192.168.178.1
static domain_name_servers=192.168.178.1

→ Danach Neustart:

sudo reboot

Was du nun kannst

DokuWiki im Heimnetz aufrufen

Den Pi im Netzwerk identifizieren

Verschiedene Geräte nutzen

Optional eine statische IP konfigurieren

© Olaf Droste Products

Immermannstr. 31, 44147 Dortmund – [https://wiki.olaf-droste-products.net](https://wiki.olaf-droste-products.net) Stand: 20.06.2025