🔗 Lektion 2 – USB-Stick mounten & Auto-Mount einrichten

In dieser Lektion mounten wir den USB-Stick dauerhaft im Raspberry-Pi-Dateisystem und richten ihn so ein, dass er bei jedem Systemstart automatisch verfügbar ist.

📂 Ziel: Der USB-Stick wird im Ordner `/media/usb` eingebunden und automatisch beim Booten gemountet.

📌 Voraussetzungen aus Lektion 1

USB-Stick wurde formatiert (z. B. mit ext4)

Gerät ist angeschlossen

Samba ist installiert

❗ Falls nur `/dev/sda` angezeigt wird (ohne Partition)

Wenn dein USB-Stick nur als `/dev/sda` erscheint und nicht als `/dev/sda1`, dann musst du zuerst eine Partition erstellen:

sudo parted /dev/sda --script mklabel msdos sudo parted /dev/sda --script mkpart primary ext4 0% 100% sudo mkfs.ext4 /dev/sda1

→ Danach wird `/dev/sda1` verfügbar. Ab hier kannst du mit dem Mounten fortfahren.

📁 Mountpunkt erstellen

Lege den Zielordner für das Mounten an:

sudo mkdir -p /media/usb sudo chown -R pi:pi /media/usb

📌 USB-Stick manuell mounten (zum Testen)

Finde das Gerät mit:

lsblk

→ Du solltest nun `/dev/sda1` sehen (nicht nur `/dev/sda`)

Dann mounten:

sudo mount /dev/sda1 /media/usb -o uid=pi,gid=pi

Testen:

ls /media/usb

→ Der Stick ist nun eingebunden.

🔄 Automatisches Mounten beim Neustart (fstab)

UUID anzeigen lassen:

ls -l /dev/disk/by-uuid/

→ Beispielausgabe:

lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jul 9 16:22 1234-ABCD -> ../../sda1

→ Notiere dir die UUID

Datei `/etc/fstab` öffnen:

sudo nano /etc/fstab

Am Ende eintragen (Beispiel mit ext4):

UUID=1234-ABCD /media/usb ext4 auto,nofail,noatime,users,rw,uid=pi,gid=pi 0 0

Speichern mit `STRG+O`, beenden mit `STRG+X`

🔁 Mount testen (ohne Neustart)

sudo mount -a

→ Kein Fehler = alles korrekt.

✅ Zusammenfassung

Partition erstellt (falls nötig)

USB-Stick formatiert & gemountet

Mountpunkt angelegt mit korrekten Rechten

Automount via fstab eingerichtet

→ In Lektion 3 richten wir die Samba-Freigabe ein, damit andere Geräte im Netzwerk auf deinen Pi zugreifen können.

🔗 Weiterführende Links

fstab-Dokumentation

Community: Intelligenz der Zukunft

droste.wiki – Technische Mini-Kurse zum Selbermachen 📍 Olaf Droste Products · Immermannstr. 31 · 44147 Dortmund