Lektion 3 – Zugriff vom PC & Freigaben testen

In dieser Lektion lernst du, wie du auf die eingerichteten NAS-Freigaben von einem Windows- oder Linux-PC aus zugreifst, Benutzerrechte testest und das Netzlaufwerk dauerhaft einbindest.

Ziel: Du sollst problemlos über das Netzwerk auf deine NAS-Daten zugreifen können. Test: Schreib- & Leserechte vom PC prüfen

Voraussetzungen

Raspberry Pi mit laufendem OpenMediaVault

Benutzer und SMB-Freigabe wurden eingerichtet (Lektion 2)

Dein PC ist im selben Netzwerk (WLAN oder LAN)

Du kennst den Hostnamen oder die IP-Adresse deines Pi

Schritt 1 – Zugriff unter Windows

Öffne den Windows Explorer und gib in die Adresszeile ein:

\\raspberrypi.local

Alternativ, wenn der Hostname nicht funktioniert:

\\192.168.x.x

Die IP findest du z. B. im Router oder über `ping raspberrypi.local` im Terminal.

Jetzt erscheint die Login-Abfrage: → Benutzername: `nasuser` → Passwort: (wie in Lektion 2 vergeben)

Nach dem Login solltest du den Ordner `daten` sehen. → Öffne ihn, erstelle einen Ordner, speichere eine Datei → Test erfolgreich.

Schritt 2 – Netzlaufwerk dauerhaft verbinden (Windows)

1. Klicke im Explorer auf „Dieser PC“ 2. Oben auf „Netzlaufwerk verbinden“ 3. Laufwerksbuchstabe wählen (z. B. Z:) 4. Pfad eingeben:

\\raspberrypi.local\daten

5. „Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen“ aktivieren 6. Login-Daten speichern

→ Jetzt ist dein NAS-Laufwerk dauerhaft im System eingebunden.

🧪 Schritt 3 – Zugriff unter Linux (z. B. Ubuntu)

Öffne den Dateimanager (Nautilus, Thunar o. ä.) → Menü: Mit Server verbinden

Server-Adresse:

smb://raspberrypi.local/daten

→ Benutzername & Passwort eingeben → Zugriff prüfen, Datei anlegen oder kopieren

⚠️ Schritt 4 – Fehlerbehebung (optional)

Problem	Lösung
——–	——–
„Netzwerkpfad nicht gefunden“	Nutze IP-Adresse statt Hostname
Login schlägt fehl	Prüfe Benutzerrechte in OMV
Keine Schreibrechte	In OMV-Freigabe „Nur Lesen“ deaktivieren
Ordner nicht sichtbar

✅ Zusammenfassung

Du hast vom PC aus erfolgreich auf deine NAS-Freigabe zugegriffen

Du kannst nun Dateien speichern, löschen und bearbeiten

Netzlaufwerk dauerhaft eingebunden

→ In Lektion 4 zeigen wir dir zusätzliche Adminfunktionen und Plugins für dein NAS-System.

📎 Weiterführende Links

Samba-Dokumentation

Community: Intelligenz der Zukunft

droste.wiki – Technische Mini-Kurse zum Selbermachen 📍 Olaf Droste Products · Immermannstr. 31 · 44147 Dortmund