💾 NAS mit OpenMediaVault auf dem Raspberry Pi

Willkommen zu diesem freien Mini-Kurs! Hier lernst du Schritt für Schritt, wie du aus einem Raspberry Pi ein eigenes NAS baust – komplett kostenlos, lokal betrieben und perfekt für Backups, Medienfreigaben oder zentrale Dateispeicherung.

🆓 Der gesamte Kurs steht unter einer offenen Lizenz (CC BY-SA 4.0) und kann kostenlos genutzt, geteilt und erweitert werden.

🧭 Was du in diesem Kurs lernst

✅ OpenMediaVault (OMV) auf Raspberry Pi installieren ✅ Per Weboberfläche verwalten und konfigurieren ✅ Benutzer & SMB-Netzfreigaben anlegen ✅ Zugriff vom PC oder Laptop testen ✅ NAS im Heimnetz dauerhaft betreiben

🧰 Was du brauchst

Raspberry Pi 3B+, 4 oder Zero 2 W

MicroSD-Karte (mind. 16 GB, empfohlen: 32 GB, Class 10)

Netzteil + LAN-Verbindung zum Router

PC oder Laptop zur Einrichtung

Raspberry Pi Imager oder Balena Etcher

Grundverständnis für Netzwerk & Dateiordner

🧱 Kursstruktur

🧾 Lektion 1 NAS mit OpenMediaVault installieren & starten 📄 PDF herunterladen 🎥 YouTube-Video folgt unter: ➡️ droste.code$ auf YouTube

🖥️ Für wen ist dieser Kurs gedacht?

Einsteiger:innen mit Interesse an Heimservern oder Netzwerkspeichern

Projektleute, Bastler:innen & Familien, die gemeinsam auf Dateien zugreifen wollen

Nutzer:innen, die ihre Daten nicht bei Dropbox oder Google speichern möchten

📄 Lizenz & Weitergabe

🆓 Lizenz: Creative Commons BY-SA 4.0 Du darfst diesen Kurs frei nutzen, verändern und weitergeben – mit Namensnennung „Olaf Droste Products“ und gleicher Lizenz.

💬 Mitdiskutieren & Feedback geben

📣 Du willst mitreden oder eigene Ergänzungen beitragen? → Zur Community „Intelligenz der Zukunft“

droste.wiki – Technische Mini-Kurse für alle. Offen. Praktisch. Frei. 📍 Olaf Droste Products · Immermannstr. 31 · 44147 Dortmund