💾 NAS mit OpenMediaVault auf dem Raspberry Pi

Willkommen zum Mini-Kurs: NAS mit OpenMediaVault (OMV) – die ideale Lösung für ein sicheres, lokales Netzlaufwerk mit einem günstigen Raspberry Pi.

📦 Alle Inhalte stehen unter einer offenen Lizenz (CC BY-SA 4.0) und dürfen frei verwendet, geteilt und erweitert werden.

🧰 Voraussetzungen

🔌 Benötigte Hardware: Raspberry Pi 3B+, 4 oder Zero 2 W MicroSD-Karte (mind. 16 GB, empfohlen: 32 GB, Class 10) Netzteil mit min. 2,5 A (stabil) LAN-Kabel für zuverlässige Verbindung Optional: USB-Stick oder externe Festplatte (für Speicherfreigabe) 💻 Benötigte Software: Raspberry Pi Imager (für OS-Installation) Raspberry Pi OS Lite (aktuelle Version: Bookworm) Terminal/SSH-Zugang (z. B. via PC oder Mac)

🧭 Kursinhalt & Lektionen

Lektion 1 📥 Raspberry Pi vorbereiten & OMV installieren 📄 PDF herunterladen Lektion 2 👤 Benutzer & Netzwerkfreigabe einrichten 📄 PDF herunterladen Lektion 3 🔧 Zugriff vom PC & Tests im Heimnetz 📄 PDF herunterladen Lektion 4 🛠️ Adminfunktionen & Erweiterungen 📄 PDF herunterladen

📥 Downloads & Begleitmaterial

→ Alle PDFs anzeigen → YouTube: droste.code$ ansehen → Community: Intelligenz der Zukunft

droste.wiki – Open Source Wissen zum Mitmachen 📍 Olaf Droste Products · Immermannstr. 31 · 44147 Dortmund